|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 |
| 200 | 启动自动行驶后读取一套20ms变换一次的参数 | | | | | | | |
| 201 | 风扇00/01/02/03 | 车门开02/关01/停止03 | 悬架升01/降02/停止03 | 灯光01/02/03/04 | 00 | 00 | 00 | 00 |